벨로다인 mac addr

60-76-88-38-0c-a6

ip addr

192.168.1.201

firmware version

3.0.40.0

아래와 같이 Host(Destination) IP를 255.255.255.255 에서 viewer 실행하는 pc ip로 설정하시고 set, save configuration 후 재부팅

변경 설정

